                                                                    株式会社ネットビジョン
                                                                            2025年11月18日
カメラモジュール検査装置SVI-09-MIPI用Software-CDについて

この度は、弊社カメラモジュール検査装置SVI-09-MIPIをご購入いただきありがとうございます。
本書はソフトウェアCDの説明とインストールについてご説明致します。

１．ソフトウェアCDについて
  同梱されておりますCD-ROMは、SVI-09-MIPIボードを使用して頂くためのソフトウェア及び
  マニュアル類が格納されております。CD-ROMの中身は下図のようになっております。

  \Appl_x64フォルダ          ・・・ 64bit版アプリケーションを格納しています。
  \Docフォルダ               ・・・ ソフト、ハードの仕様書などのドキュメントを格納しています。
  \Driver_x64フォルダ        ・・・ 64bit版デバイスドライバを格納しています。
  \FW_FPGAフォルダ           ・・・ 最新のファームウェア、FPGAデータ、及びPLLデータを格納しています。
  \UpdateApplフォルダ        ・・・ FW,FPGAのアップデートアプリケーションを格納しています。
  \History.txt               ・・・ 更新内容を記載しています。
  \Readme.txt                ・・・ 本書です。
  \Software_License_Agreement_jp.pdf ・・・ CD-ROM内ソフトウェア、資料類の使用許諾契約書です。

２．専用デバイスドライバのインストール
  製品を初めてお使いになる場合、デバイスドライバのインストールが必要です。
  インストール方法につきましては、各モードのDocフォルダ内の
  「デバイスドライバーイントール方法」をご参照ください。

３．アプリケーションのインストール
  ①CD-ROMのAppl_x64フォルダにアプリケーションを格納していますので、ハードディスクの
    適当なフォルダに中身を全部コピーしてください。

  ②アプリケーションの使用方法については、CD-ROMのDocフォルダにマニュアルがありますので、
    そちらをご覧下さい。

４．FW、FPGAのアップデート
  ①CD-ROMのUpdateApplフォルダに必要なツールを一式格納していますので、ハードディスクの
    適当な場所にコピーしてください。アップデート用アプリケーションはx64フォルダに格納
    されえていますので、ハードディスクにコピーしてご使用ください。
  ②アップデートの詳しい方法は「SVMUpdater ソフトウェアマニュアル」をご参照ください。
    ※FW、FPGAアップデートは連続ではできません。複数アップデートする場合は、
    ひとつをアップデート後、一度SVMupdateを終了し、SVI-09-MIPIボードの電源を切ってから、
    再度電源投入しアップデートをお願いします。

５．制限・注意事項
  ①USBは3.0でご使用ください。
  ②対応するOSはWindowsは10, 11となります。
  ③SVI-09を複数台でご使用になる場合は最大4台までです。
  ④本システムをご使用になる場合は、PC上で動作している他のアプリケーションを動作しない
    ようお願い致します。他のアプリケーションが極端に負荷がかかるようですと、本システム
    に影響を与える場合があります。
  ⑤マルチSVI-09-MIPIの場合、各APPフォルダでSVImon.exe及びSVIctl.exeを
    起動して下さい。同じフォルダで複数起動しますとエラーが発生し、起動できません。
  ⑥SVIviewでは表示できるVCIDはINIファイルにて変更できます。SVIview.iniをメモ帳で開き
    VcidFilter=?にて?を0～3で希望のVCIDに変更してください。初期値は0です。

６．サポートについて
  SVI-09-MIPIボード用についてのお問い合わせは次のサポート専用メールアドレスへお願い致します。

　　sv-support@net-vision.co.jp

以上