　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ネットビジョン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年03月09日
カメラモジュール検査装置SVI-09用フルパッケージについて

この度は、弊社カメラモジュール検査装置SVI-09をご購入いただきありがとうございます。
本書はフルパッケージの説明とインストールについてご説明致します。

１．フルパッケージについて
　フルパッケージには、SVI-09ボードを使用して頂くためのソフトウェア及び
　マニュアル類が格納されております。中身は下図のようになっております。

　\Docフォルダ               ・・・ ソフト、ハードの仕様書などのドキュメントを格納しています。
　\FPGA&Firm&PLLフォルダ     ・・・ 最新のファームウェア、FPGAデータ、及びPLLデータを格納しています。
　\UpdateApplフォルダ	     ・・・ FW,FPGAのアップデートアプリケーションを格納しています。
　\UVC_modeフォルダ          ・・・ UVCモード用のアプリ、ドライバ、ドキュメントを格納しています。
　\Vendor_modeフォルダ       ・・・ ベンダーモード用のアプリ、ドライバ、ドキュメントを格納しています。
　\History.txt               ・・・ 更新内容を記載しています。
　\Readme.txt                ・・・ 本書です。
　\Software_License_Agreement_jp.pdf ・・・ フルパッケージ内ソフトウェア、資料類の使用許諾契約書です。

　※ UVCモードはDSWの7-OFF,8-OFFで起動したモードを表し、SVM-03のUVCモードと同一のモードです。
　※ ベンダーモードはDSWの7-OFF,8-ONで起動したモードを表し、旧互換モードです。

２．UVCモードフォルダの内容
　\Appl_x64フォルダ     ・・・ 64bit版UVCモード用アプリケーションを格納しています。
　\Driver_64フォルダ    ・・・ 64bit版UVCモード用デバイスドライバを格納しています。
  \Runtimeフォルダ　　　・・・ NVCapのインストールに必要なMicrosoft が提供するランタイムを格納しています。

３．ベンダーモードフォルダの内容
　\Appl_x64フォルダ	・・・ 64bit版ベンダーモード用アプリケーションを格納しています。
　\Driver_x64フォルダ   ・・・ 64bit版ベンダーモード用デバイスドライバを格納しています。
　\SVI-sourceフォルダ   ・・・ アプリケーション作成時必要なファイルを格納しています。

４．専用デバイスドライバのインストール
　製品を初めてお使いになる場合、デバイスドライバのインストールが必要です。
　インストール方法につきましては、各モードのDocフォルダ内の
　「デバイスドライバーイントール方法」をご参照ください。

５．アプリケーションのインストール
　①各モードフォルダのAppl_x64フォルダにアプリケーションを格納していますので、
　　ハードディスクの適当なフォルダに中身を全部コピーしてください。
　　※使用されるOSが32bit版の場合はお問い合わせをお願いします。

　②アプリケーションの使用方法については、各モードフォルダのDocフォルダにマニュアルがありますので、
　　そちらをご覧下さい。
　　※SVI-09のベンダーモードをマルチでお使いの場合、SVI-09の台数分のAPPフォルダをHDDに作成してください。
　　　各フォルダの内容は同一で構いません。

６．FW、FPGAのアップデート
　①UpdateApplフォルダに必要なツールを一式格納していますので、ハードディスクの
　　適当な場所にコピーしてください。OSが64bitの場合はx64フォルダをコピーしてご使用ください。
　②アップデートの詳しい方法は「SVMUpdater ソフトウェアマニュアル」をご参照ください。
　※FW、FPGAアップデートは連続ではできません。複数アップデートする場合は、
　　ひとつをアップデート後、一度SVMupdateを終了し、SVI-09ボードの電源を切ってから、
　　再度電源投入しアップデートをお願いします。

７．制限・注意事項
　①USBは3.0でご使用ください。
　②対応するOSはWindowsは10,11となります。
　③SVI-09を複数台でご使用になる場合は最大4台までです。
　④本システムをご使用になる場合は、PC上で動作している他のアプリケーションを動作しない
　　ようお願い致します。他のアプリケーションが極端に負荷がかかるようですと、本システム
　　に影響を与える場合があります。
　⑤ベンダーモードでお使いの場合、SVI-09ボードではボード上にクロックジェネレータを実装しておりませんので、
　　PLL設定値の書き換えはできません。FPGAにて初期値を54MHzで設定しております。
　　電源投入後、弊社アプリSVImon.exeで一時的に変更していただくか、APIにて一時的に変更
　　可能です。PLLファイルはCD-ROM内のFPGA&Firm&PLLフォルダに文字列"s9"で始まるファイル名
　　が該当します。
　　初期値の変更をご希望される方は、サポートまでご連絡をお願い致します。
　⑥ベンダーモードで、マルチSVI-09の場合、各APPフォルダでSVImon.exe及びSVIctl.exeを
　　起動して下さい。同じフォルダで複数起動しますとエラーが発生し、起動できません。

８．サポートについて
　SVIボード用についてのお問い合わせは下記のお問い合わせページにてお問い合わせをお願い致します。

　　https://www.net-vision.co.jp/inquiry/

以上