　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ネットビジョン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年03月09日
カメラモジュール検査装置SVP-01-VND用フルパッケージについて

この度は、弊社カメラモジュール検査装置SVP-01-VNDをご購入いただきありがとうございます。
本書はフルパッケージの説明とインストールについてご説明致します。

１．フルパッケージについて
　本フルパッケージは、SVP-01-VNDボードを使用して頂くためのソフトウェア及び
　マニュアル類が格納されております。中身は下図のようになっております。

　\Docフォルダ               ・・・ ソフト、ハードの仕様書などのドキュメントを格納しています。
　\FW_FPGAフォルダ           ・・・ 最新のファームウェア、FPGAデータを格納しています。
　\UpdateApplフォルダ	     ・・・ FW,FPGAのアップデートアプリケーションを格納しています。
　\Vendor_modeフォルダ       ・・・ ベンダーモード用のアプリ、ドライバを格納しています。
　\History_jp.txt            ・・・ バージョンアップ履歴を記載しています。
　\Readme_jp.txt             ・・・ 本書です。
　\Software_License_Agreement_jp.pdf ・・・ 本フルパッケージ内ソフトウェア、資料類の使用許諾契約書です。

　※ ベンダーモードはDSWの7-OFF,8-ONで起動したモードを表し、SVI-09ベンダーモードと同機能です。

２．ベンダーモードフォルダの内容
　\Appl_x64フォルダ     ・・・ 64bit版ベンダーモード用アプリケーションを格納しています。
　\Driver_x64フォルダ   ・・・ 64bit版ベンダーモード用デバイスドライバを格納しています。
　\SVI-sourceフォルダ   ・・・ アプリケーション作成時必要なファイル、SVIctlソースを格納しています。

３．専用デバイスドライバのインストール
　製品を初めてお使いになる場合、デバイスドライバのインストールが必要です。
　Updateモード用のドライバは以下に64bit版のドライバを格納していますので、こちらでインストールを行ってください。
　　\UpdateAppl\Driver_x64
　Vendorモード用のドライバは以下に64bit版のドライバを格納していますので、こちらでインストールを行ってください。
　　\Vendor_mode\Driver_x64
　インストール方法につきましては、Docフォルダ内の　「デバイスドライバーイントール方法」もご参照ください。

４．アプリケーションのインストール
　①フルパッケージの各モードフォルダのAppl_x64フォルダにアプリケーションを
　　格納していますので、ハードディスクの適当なフォルダに中身を全部コピーしてください。

　②アプリケーションの使用方法については、各モードフォルダのDocフォルダに
　　マニュアルがありますので、そちらをご覧下さい。
　　※SVP-01-VNDをマルチでお使いの場合、SVボードの台数分のAPPフォルダを
　　HDDに作成してください。各フォルダの内容は同一で構いません。

５．FW、FPGAのアップデート
　①フルパッケージのUpdateApplフォルダに必要なツールを一式格納していますので、ハードディスクの
　　適当な場所にコピーしてください。OSが64bitの場合はx64フォルダをコピーしてご使用ください。
　②アップデートの詳しい方法は「SVMUpdater ソフトウェアマニュアル」をご参照ください。
　※FW、FPGAアップデートは連続ではできません。複数アップデートする場合は、
　　ひとつをアップデート後、一度SVMupdateを終了し、SVP-01-VNDボードの電源を切ってから、
　　再度電源投入しアップデートをお願いします。

６．制限・注意事項
　①USBは3.0でご使用ください。
　②対応するOSはWindowsは10,11となります。
　③SVP-01-VNDを複数台でご使用になる場合は最大4台までです。
　④本システムをご使用になる場合は、PC上で動作している他のアプリケーションを動作しない
　　ようお願い致します。他のアプリケーションが極端に負荷がかかるようですと、本システム
　　に影響を与える場合があります。
　⑤SVP-01-VNDボードではボード上にクロックジェネレータを実装しておりませんのでPLL設定値の
　　書き換えはできません。FPGAにて初期値を54MHzで設定しております。
　　初期値の変更をご希望される方は、サポートまでご連絡をお願い致します。
　⑥ベンダーモードで、マルチSVP-01-VNDの場合、各APPフォルダでSVImon.exe及びSVIctl.exeを
　　起動して下さい。同じフォルダで複数起動しますとエラーが発生し、起動できません。

８．サポートについて
　SVIボード用についてのお問い合わせは下記のお問い合わせページにてお問い合わせをお願い致します。

　　https://www.net-vision.co.jp/inquiry/

以上